装机步骤和安装事宜

STEP 1：完成主板

把CPU，内存条，固态硬盘嵌入主板中

注意事项：1，CPU和主板的卡口要对准

1. 内存条装入后用固定卡扣扣上
2. 固态硬盘的M2会一端翘起来，属于正常现象，注意按下去后拧紧螺丝

STEP2：散热装进主板

注意事项：散热器底部撕掉薄膜，CPU上涂硅胶

STEP3：主板卡进机箱上

注意事项：1，主板IO挡板先卡进去

2，注意的是主板的孔位是否与机箱的铜螺柱数量相等，不等的话你需要在主板孔位对应机箱的位置再拧上几个铜螺柱

3，机箱上的风扇的供电线插到主板上标识为SYS FAN的插槽上

STEP4：装独立显卡：拆掉机箱上独立显卡对应的挡板，将显卡插入PCI-E插槽中，并使用螺丝固定。

STEP5：装电源：拆掉机箱上独立显卡对应的挡板，将显卡插入PCI-E插槽中，并使用螺丝固定。

我的配件图片：



